# Cuadros Sinópticos de Botones Principales en un Osciloscopio

## **CH1 (Canal 1)**

Activa o desactiva la visualización del canal 1. Permite configurar la escala de voltaje y el acoplamiento de entrada.

## **Measure (Medir)**

Accede a las funciones de medición automáticas como frecuencia, amplitud y período.

## **Cursores**

Activa los cursores para mediciones manuales de tiempo y voltaje en la pantalla.

## **Utility (Utilidad)**

Abre un menú de ajustes adicionales y utilidades del osciloscopio, como configuraciones del sistema y opciones de almacenamiento.